OR.2600.67.2018

*Załącznik do oferty*

...................................................

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**KARTA INFORMACYJNA**

dotyczy: **LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH (Zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich, dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego** | | **Spełnienie wymogu przez Wykonawcę**  **TAK / NIE** | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| 1. | Fabrycznie nowy – 2018 r. |  |  |
| 2. | Lakier akrylowy, kolor nadwozia każdy zaproponowany przez Wykonawcę po dokonaniu akceptacji przez DPS w Pułtusku |  |  |
| 3. | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, o poj. powyżej1900cm i mocy powyżej 100KM |  |  |
| 4. | Norma min. EURO 6 |  |  |
| 5. | Rodzaj paliwa: olej napędowy |  |  |
| 6. | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |
| 7. | Liczba miejsc z kierowcą 9 i możliwością wymontowania foteli z przestrzeni ładunkowej |  |  |
| 8. | Minimalna przestrzeń osobowo – ładunkowa 5 m2 |  |  |
| **Z WYPOSAŻENIEM** | | | |
| 1. | Immobiliser + autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe |  |  |
| 2. | Centralny zamek z pilotem |  |  |
| 3. | Izolacja dźwiękowo-termiczna |  |  |
| 4. | Wspomaganie układu kierowniczego |  |  |
| 5. | Układ hamulcowy z ABS |  |  |
| 6. | Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu |  |  |
| 7. | Systemy kontroli trakcji : układ EDS lub równoważny |  |  |
| 8. | Systemy kontroli trakcji : układ ASR lub równoważny |  |  |
| 9. | Systemy kontroli trakcji : układ MSR lub równoważny |  |  |
| 10. | Systemy kontroli trakcji : układ ESP |  |  |
| 11. | Niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem |  |  |
| 12. | Napęd na koła przednie lub tylne |  |  |
| 13. | Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie |  |  |
| 14. | Skrzynia biegów min. 5- biegowa mechaniczna |  |  |
| 15. | Klimatyzacja min półautomatyczna z nawiewami w suficie w przedziale pasażerskim |  |  |
| 16. | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |  |  |
| 17. | Pasy bezpieczeństwa z napinaczami dlakierowcy i pasażera |  |  |
| 18. | Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach |  |  |
| 19. | Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |  |
| 20. | Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy |  |  |
| 21. | Całkowite przeszklenie pojazdu, szyby oryginalnie przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej |  |  |
| 22. | Wycieraczki szyby przedniej z dwustopniowa regulacją prędkości i spryskiwaczem |  |  |
| 23. | Przesuwne prawe drzwi boczne z funkcją wspomagania domykania |  |  |
| 24. | Tapicerka przedziału pasażerskiego i sufitu odporna na zabrudzenia łatwo zmywalna |  |  |
| 25. | Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy |  |  |
| 26. | Stopień wewnętrzny wejściowy boczny oświetlony + rączka z prawej strony ułatwiająca wejście do przedziału pasażerskiego |  |  |
| 27. | Oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie kierowcy |  |  |
| 28. | Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy |  |  |
| 29. | Drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział pasażerski |  |  |
| 30. | Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne |  |  |
| 31. | Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami |  |  |
| 32. | Podwójny fotel pasażera w kabinie kierowcy |  |  |
| 33. | Składane i wyjmowane drugi (2+1 miejscowe) i trzeci (3 miejscowe) rzędy siedzeń |  |  |
| 34. | Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe |  |  |
| 35. | Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie |  |  |
| 36. | Sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach |  |  |
| 37. | Tylne drzwi podnoszone do góry z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem z funkcją wspomagania domykania |  |  |
| 38. | Czujnik parkowania z tyłu |  |  |
| 39. | Reflektory przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem z doświetlaniem zakrętu do 40km/h |  |  |
| 40. | Reflektory przednie halogenowe +regulacja zasięgu |  |  |
| 41. | Trzecie światło stop+ światło przeciwmgielne z tyłu |  |  |
| 42. | Komplet opon zimowych na felgach stalowych |  |  |
| 43. | Opony letnie na felgach aluminiowych |  |  |
| 44. | Komplet dywaników gumowych |  |  |
| 45. | Gaśnica, trójkąt, apteczka, fartuchy przeciwbłotne, pełnowymiarowe koło zapasowe |  |  |
| 46. | Radioodbiornik fabryczny FM/RDS z portami USB/SD/AUX-IN i zestawem głośnomówiącym telefonu komórkowego |  |  |
| **PRZYSTOSOWANIE DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKACH** | | | |
| 1. | Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane |  |  |
| 2. | Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa |  |  |
| 3. | Szyny wzdłuż mocujące 2 wózki inwalidzkie w podłodze pojazdu |  |  |
| 4. | Komplet pasów do mocowania 2 wózków inwalidzkich do szyn |  |  |
| 5. | Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim |  |  |
| 6. | Najazdy teleskopowe aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiająca wprowadzenie wózka z tyłu do pojazdu |  |  |
| 7. | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem : pojazd dla osób niepełnosprawnych |  |  |
| **MINIMALNE WARUNKI GWARANCJI** | | | |
| 1. | **24 miesiące** bez limitu kilometrów |  |  |
| 2. | **36 miesięcy** na powłokę lakierniczą |  |  |
| 3. | **144 miesiące**  na perforację elementów nadwozia |  |  |

**UWAGA: Prawą stronę powyższej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia /nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania zamawiającego.**

Oświadczam/my, że oferowany samochód spełnia wszelkie wymagania określone w załączniku Nr 3 do zapytania ofertowego – Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne oraz we wzorze umowy – załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.

................................ dnia .................... 2018 r.

.....................................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentacji*